farklı paralellerdeki deviceları verebiliriz

Cdcreq 0-100kHz arası deneyelim

 







 

 

 